 **电梯周期保养报告** 类别：乘客电梯 载客电梯

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 用户名称： a | | 维保单位： b |
| 维保时间：开工时间： c  完工时间： d | | 性质： ω |
| 合同号： e | | 设备号： f |
| 保养周期 | 内容填写要求：△表示检查 ☆表示调整 √表示更换 ×表示无此项 | |
| 维保前、后工作提醒 | 维保前：1 向客户了解电梯运行情况□ 2 维保区域设置安全警示标志□ | |
| 维保后：1对维护后的设备运行确认 2维保工作区域卫生清理 3告知客户并要求对维保工作确认 | |
| 半年维保项目（内容）和要求 | 1、电动机与减速机联轴器螺栓：无松动 ン | |
| 2、曳引轮、导向轮轴承部：无异常声，无振动，润滑良好 n | |
| 3、曳引轮槽：磨损量不超过制造单位要求 o | |
| 4、制动器上检测开关：工作正常，制动器动作可靠 p | |
| 5、控制柜内各接线端子：各接线禁锢、整齐，线号齐全清晰 q | |
| 6、控制柜各仪表：显示正确 r | |
| 7、井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部：无异常声，无振动润滑良好 s | |
| 8、曳引绳、补偿绳：磨损量、断丝数不超过要求 t | |
| 9、曳引绳绳头组合：螺母无松动 u | |
| 10、限速器钢丝绳：磨损量、断丝数不超过制造单位要求 v | |
| 11、层门、轿门门扇：门扇各相关间隙符合标准 w | |
| 12、对重缓冲柜：符合标准 x | |
| 13、补偿链（绳）与轿厢、对重接合处：固定、无松动 y | |
| 14、上下极限开关：工作正常 z | |
| 用户对维保，服务质量评价： ψ  维保人员签字： 日期： 用户确认签字： 日期： | | |
| 公司维保主管评价：  维保主管签字： 日期： | | |
| 日常保养和用户使用管理须知：   1. 制定电梯乘客须知。 2. 电梯有专人负责操作。 3. 日常使用不定期检查、巡检，对产品运行进行评估。 4. 维修保养过程设置安全警示，标记护栏，禁止人员乘坐和入内   5、维修保养操作严格按照国家规范和要求。  6、机房钥匙、门厅开启钥匙必须规定专人保管。  备注：半年维保项目（内容）和要求除符合季度维保的项目（内容）和要求之外，还应当符合半年维保的项目（内容）和要求。 | | |
| 电子签名： g | | |
| 图片1： h | | |
| 图片2： i | | |
| 图片3： j | | |
| 图片4： k | | |
| 图片5： l | | |

投诉电话： 0512-57898033 保存期限：3年 一式两联 第一联：公司留存 第二联：客户留存